|  |  |
| --- | --- |
| PA1 | RF POWER ON |
| PA4 | RADIO NSS |
| PA5 | RADIO CLK |
| PA6 | RADIO MISO |
| PA7 | RADIO MOSI |
| PA8 | RADIO RESET |
| PA11 | RADIO DIO4 |
| PA12 | RADIO DIO0 |
| PA15 | RADIO ANTENA SWITCH HF |
| PB0 | RADIO DIO3 |
| PB1 | ENABLE TXCO |
| PB2 | RADIO DIO1 |
| PB5 | RADIO DIO2 |
| PB6 | SWITCH ON |

[light9@seongji.co.kr](mailto:light9@seongji.co.kr), [ysjung@seongji.co.kr](mailto:ysjung@seongji.co.kr), [brown@seongji.co.kr](mailto:brown@seongji.co.kr), [kimys@seongji.co.kr](mailto:kimys@seongji.co.kr), [ellen@seongji.co.kr](mailto:ellen@seongji.co.kr), [alex@seongji.co.kr](mailto:alex@seongji.co.kr), <sychung@seongji.co.kr>