SETUP MIC-Buchse: Schließen Sie das mitgelieferte Messmikrofon zur Lautsprechereinrichtung an. (—**>p117)**

1. AUX INPUT AUDIO/HDMI-Buchse: Schließen Sie eine Videokamera usw. an, indem Sie ein Stereo-Ministecker-Kabel (cp1 Z8"/3,5 mm) oder ein HDMI-Kabel verwenden. **(-ßS6)**