<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL-18">
</package>
<package name="E-30">
</package>
<package name="DIL18-60">
</package>
<package name="DIL18-SE">
</package>
<package name="DIL18SE2">
</package>
<package name="DIL18SE3">
</package>
<package name="R-20">
</package>
<package name="R-22,5">
</package>
<package name="R-15">
</package>
<package name="R-10">
</package>
<package name="DIL-14">
</package>
<package name="DIL-16">
</package>
<package name="TO-92A">
</package>
<package name="C-5">
</package>
<package name="C-7,5">
</package>
<package name="D-12,5">
</package>
<package name="PIN2-90">
</package>
<package name="PIN8-90">
</package>
<package name="Q">
</package>
<package name="DIL-6">
</package>
<package name="PIN10-90">
</package>
<package name="TO-92-BI">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIC16">
<pin name="RA2" direction="in"/>
<pin name="RA3" direction="in"/>
<pin name="RA4" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="RB0" direction="in"/>
<pin name="RB1" direction="in"/>
<pin name="RB2" direction="in"/>
<pin name="RA1"/>
<pin name="RA0"/>
<pin name="OSC1"/>
<pin name="OSC2"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="RB7"/>
<pin name="RB6"/>
<pin name="RB5"/>
<pin name="RB3" direction="in"/>
<pin name="RB4" direction="in"/>
<pin name="/MCLR" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="ELC">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DISP2X-C">
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="E1"/>
<pin name="E2"/>
<pin name="F1"/>
<pin name="F2"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="CA1"/>
<pin name="CA2"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DP2"/>
</symbol>
<symbol name="DISP4X-C">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="D"/>
<pin name="E"/>
<pin name="F"/>
<pin name="G"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="CA1"/>
<pin name="CA2"/>
<pin name="CA3"/>
<pin name="CA4"/>
</symbol>
<symbol name="DISP3X-C">
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="E1"/>
<pin name="E2"/>
<pin name="F1"/>
<pin name="F2"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="CA1"/>
<pin name="CA2"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="CA3"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="E3"/>
<pin name="F3"/>
<pin name="G3"/>
<pin name="DP3"/>
</symbol>
<symbol name="RESEURO">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PIC16F84" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC16"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/MCLR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RB0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RB1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RB2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ELC-30" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ELC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="E-30">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-A544D" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DISP2X-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18-SE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="F1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-M514R" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DISP4X-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18SE2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CA1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CA2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CA3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CA4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD-A515R" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DISP3X-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18SE3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CA1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CA3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DP3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="E3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="F1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="F3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RES-EU20" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESEURO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RES-EU22,5" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESEURO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R-22,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
